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Příloha č. 2: Technická specifikace části A

	
	Název
	Popis
	ks

	1
	Notebook
	min. požadavky:
displej: 15" WXGA s podsvícením LED, matný
CPU min. 4000 bodů v hodnocení CPU softwarem PassMark CPU Mark (viz http://www.cpubenchmark.net)
operační paměť: 4GB DDR3 v jednom paměťovém modulu s možností rozšíření
pevný disk: 500GB SATA II 7.200 otáček za minutu
optická mechanika DVD+/-RW
síťová karta: RJ-45 100/1000
podpora wi-fi a/b/g/n, bluetooth
čtečka paměťových karet: 8v1 (podporuje CompactFlash Types I and II, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard, SecureDigital, SmartMedia, and xD-Picture Card)
zobrazovací rozhraní: VGA, HDMI
klávesnice: podsvícená interní CZ klávesnice Qwertz
operační systém: CZ 64bit, plně kompatibilní s aplikačním vybavením provozovaným u zadavatele (zadavatel používá MS Windows)
podpora rozhraní USB 3.0 a eSATA
záruka: min. 3 roky formou opravy následujícího pracovní den v místě instalace
	25

	2
	Osobní počítač
	min. požadavky: 
provedení: tower
CPU min. 4000 bodů v hodnocení CPU softwarem PassMark CPU Mark (viz http://www.cpubenchmark.net)
operační paměť: 4GB DDR3 v jednom paměťovém modulu s možností rozšíření
pevný disk: 500GB SATA II7.200 otáček za minutu
Optická mechanika: 16x DVD+/-RW
grafická karta: integrovaná
síťová karta: RJ-45 100/1000
Rozšiřující sloty: 1x PCIe x16 plné výšky, 3x PCIe plné výšky
Napájecí zdroj: vyhovující standardu Energy Star 5.2  a 80 PLUS® GOLD 
operační systém:  profesionální, 64bit, český
periferie: CZ klávesnice USB, optická myš USB
podpora rozhraní: min. 8x USB 2.0, HDMI
Zabezpečení: podpora uzamykatelného šasi, ochrana heslem na úrovni Setup/BIOS, podpora I/O Interface zabezpečení 
Záruka min. 3 roky let oprava formou výměny následující pracovní den v místě použití
	3

	3
	Server 
	Provedení šasi do racku, maximální velikost 2U
Min. 2 CPU, CPU min. 14000 bodů v hodnocení CPU softwarem PassMark CPU Mark (viz http://www.cpubenchmark.net)
Min. 8 jader na procesor
CPU i chipset z důvodu kompatibility od stejného výrobce
64bitová architektura
Min. 24 DIMM slotů
Min. 96GB RAM, možnost rozšíření RAM až na 768GB
Interní duální modul pro SD kartu s dílčí kapacitou 2GB
Pevné disky: 3x 146GB SAS 15tis otáček
Raidový řadič : podpora Raid 0,1,5,10,50 a samostatnou paměti flash 1GB
Rozšiřitelnost o 1x x16 PCIe, 6x x8 PCIe
Interní DVD+/-RW mechanika
Konektivita min. 8x1GbE, vše pro UTP
Min. 2 napájecí zdroje o výkonu min. 750W
Sada pro montáž do racku
Vzdálená správa serveru s následujícími parametry:
 - Vyhrazená síťová karta pro správu
 - Správa pomocí webového rozhraní nebo příkazového řádku
 - Virtuální konzola serveru
 - Podpora adresářových služeb
Záruka min. 3 roky formou opravy do 4 hodin v místě použití
	2

	4
	Diskové pole
	Podpora RAID typu 0, 1, 10, 5 a 6
Možnost zapojení min. 12 disků SAS, NL SAS a SSD
Možnost rozšíření až na 192 disků
Oddíl s kapacitou min. 900GB a jedním diskem hot-spare tvořené disky min. 15000 otáček
Oddíl s kapacitou min. 12TB s Raid 6 a jedním diskem hot-spare tvořené disky min 7200otáček
Min. 2 redundantní řadiče
Min. 4 porty na řadič pro připojení k hostitelským počítačům
Min. 1 vyhrazený port na řadič pro vzdálenou správu
Min. 2 napájecí zdroje 
Podpora systémů kompatibilní se serverovým operačním systémem a virtualizací
Záruka min. 3 roky formou opravy do 4hodin v místě použití
	1

	5
	Server pro management virtualizační vrstvy 
	Provedení šasi do racku
1 CPU, CPU min. 3900 bodů v hodnocení CPU softwarem PassMark CPU Mark (viz http://www.cpubenchmark.net)
Min. 4 jader na procesor
CPU i chipset od stejného výrobce
64bitová architektura
Min. 6 DIMM slotů
Min. 16GB RAM, možnost rozšíření RAM až na 192GB
Interní duální modul pro SD kartu s dílčí kapacitou 2GB
Pevné disky: 2x 146GB SAS 15tis otáček
Možnost rozšíření: celkem  8 pozic pro pevný disk
Raidový řadič: podpora Raid 0,1,5,10,50
Rozšiřitelnost o 1x x8 PCIe 2.0, 1x x16 PCIe 3.0
Interní DVD+/-RW mechanika
Konektivita min. 8x1GbE, vše pro UTP
Min. 2 napájecí zdroje o výkonu min. 350W
Sada pro montáž do racku
Vzdálená správa serveru s následujícími parametry:
 - Vyhrazená síťová karta pro správu
 - Správa pomocí webového rozhraní nebo příkazového řádku
 - Virtuální konzola serveru
 - Podpora adresářových služeb
Záruka min. 3 roky formou opravy do 4hodin v místě použití
	1

	6
	Aktivní prvek pro diskové pole
	Min. 24 portů 1GbE UTP
Min. 2 porty SFP+ (10GbE/1GbE)
2 stohovací porty (HDMI)
Auto-MDI/MDIX
Přepínací kapacita min. 128Gb/s
Min. 64 sítí VLAN
Podpora jumbo rámců
Sada pro montáž do racku
Optimalizace a monitorování iSCSI
Záruka min. 3 roky formou opravy výměnou do následujícího pracovního dne 
	2

	7
	Záložní napájecí zdroj UPS pro servery a pole včetně management karty:
	Výkon: 4200 W
Výstupní zásuvky: IEC-320-C13 (x 6), IEC-320-C19 (x 4)
Vstupní napětí: 220, 230, 240 VAC
Výstupní napětí: 220, 230, 240 VAC
Tepelné ztráty v normálním režimu BTU / h: 1434
Tepelné ztráty v režimu s vysokou účinností BTU / h: 717
Management karta: ano
Záruka min. 3 roky formou opravy výměnou do následujícího pracovního dne
	1

	8
	Datový rozvaděč 48U
	Min Šířka: 605mm.
Min hloubka: 1200mm
Dvojité přední i zadní dveře s perforací
Odnímatelné přední a zadní dveře
Záruka min. 5 let oprava výměnou do druhého pracovního dne
	1

	9
	Monitor
	monitor: min. 22", typ panelu: TN, odezva min. 5ms, konektivita: VGA, DVI-D
min. rozlišení: 1 920 x 1 080 při 60 Hz, min. odezva: 5ms
Záruka min. 5 let oprava výměnou do druhého pracovního dne
	3

	10
	Interaktivní tabule vč. obvyklého příslušenství
	úhlopříčka aktivní plochy interaktivní tabule min. 220cm, možnost ovládání prstem i perem, podpora práce dvou uživatelů zároveň, autorský a prezentační SW pro tvorbu příprav na interaktivní tabuli, dataprojektor 3LCD WXGA min. 2500 ANSI, umístění na pylonový vertikální posuv, výška pylonu min. 250cm, ozvučení učebny min. 2x 14W aktivní, instalace včetně instalačního materiálu a revizní zprávy elektroinstalace, zaškolení s výstupním certifikátem s akreditací MŠMT v rámci programu DVPP
Záruka min. 3 roky formou výměny do následujícího pracovního dne
	3

	11
	Dokumentová kamera
	přímá integrace do SW interaktivní tabule, rozlišení SXGA, připojení USB, otočná hlava, osvětlení LED-diodou, optický i digi zoom
Záruka min. 3 roky formou výměny do následujícího pracovního dne
	4

	12
	Projekční technika k zobrazení obrazu z interaktivního displeje
	dotykem ovládaný 17" TFT displej, rozlišení minimálně SXGA, kontrast minimálně 500:1, vstup 3x USB 2.0, propojení s PC přes USB, autorský a prezentační SW pro tvorbu příprav na interaktivním displeji, instalace
Záruka min. 3 roky formou výměny do druhého pracovního dne
	1

	13
	Odpovědní systém pro 24 žáků – multimediální učebna
	přenos informace rádiovým signálem, možnost odpovědí A,B,C,…, číselných a Y/N, ovládací SW plně integrován do prostředí interaktivní tabule
Záruka min. 3 roky formou výměny do  následujícího  pracovního dne
	1

	14
	Odpovědní systém pro 24 žáků – PC učebna
	přenos informace rádiovým signálem, možnost odpovědí A,B,C,…, číselných a Y/N, ovládací SW plně integrován do prostředí interaktivní tabule
Záruka min. 3 roky formou výměny do následujícího pracovního dne
	1

	15
	Odpovědní systém pro 12 žáků – praktická školící místnost
	přenos informace rádiovým signálem, možnost odpovědí A,B,C,…, číselných a Y/N, ovládací SW plně integrován do prostředí interaktivní tabule
Záruka min. 3 roky formou výměny do následujícího pracovního dne
	1

	16
	Odpovědní systém pro 14 žáků – jazyková učebna
	přenos informace rádiovým signálem, možnost odpovědí A,B,C,…, číselných a Y/N, ovládací SW plně integrován do prostředí interaktivní tabule
Záruka min. 3 roky formou výměny do následujícího pracovního dne
	1

	17
	Digitální jazyková laboratoř pro 14 žáků
	učitelská stanice s ovládacím stanovištěm formou výkonného PC se dvěma monitory, mechanicky odolná náhlavní souprava s uzavřenými sluchátky a integrovaným mikrofonem, možnost individuálního nastavení hlasitosti poslechu a úrovně zesílení mikrofonu u každé náhlavní soupravy, možnost poslechu přehrávaného audiozáznamu, práce ve dvojicích či skupinách o libovolném počtu, možnost poslechu jednotlivců či skupin pedagogem, možnost podpory jednotlivých uživatelů bez vyrušování ostatních, možnost práce s pojmenovanými uživateli, možnost ukládání audionahrávek k pojmenovaným uživatelům, přenos audio signálu z libovolných externích zdrojů (CD, DVD, VHS, apod.) a možnost jejich digitalizace pro další využití, instalace včetně instalačního materiálu a revizní zprávy elektroinstalace, zaškolení s výstupním certifikátem s akreditací MŠMT v rámci programu DVPP
Záruka min. 3 roky formou výměny do následujícího pracovního dne
	1

	18
	Informační systém vzdělávacího střediska
	prostředí pro tvorbu programu školního informačního systému s využitím všech standardních formátů audio-video, možnost rozdělit obrazovku na 2 části s různým obsahem, možnost kombinovat video/dokumenty, možnost plánování přehrávání obsahu dle času, 5x zobrazovací obrazovka min. 50" plazmový displej, vysoce odolný přehrávač určený pro provoz 24/7, instalace včetně kabeláže a zaškolení součástí ceny, záruka min. 3 roky na dílo formou opravy do 4 hodin
	1

	19
	Slaboproudé rozvody + montáž + odzkoušení
	instalace včetně instalačního materiálu a revizní zprávy elektroinstalace
Záruka min. 3 roky na dílo formou opravy do 4 hodin
	1

	20
	Skartovací stroj
	Kapacita řezu A4: min 20 listů
skartace CD/DVD, kreditních karet
Zásobník minimálně 25l
Záruka min. 3 roky formou opravy do následujícího pracovního dne
	1

	21
	Flipchart
	Rozměr desky: minimálně 70x100cm
Povrch: bílý, magnetický, popisovatelný
Výsuvná ramena, posuvné pravítko, kovový stojan.
Záruka min. 3 roky na povrch
	4

	22
	Kopírovací stroj
	Tisk, kopírování, skenování, laserová, barevná, duplex
LAN interface
Minimálně 2x zásobník na 500 listů
Formáty A5,A4,A3
Rychlost minimálně 25 stran za minutu
Záruka min. 3 roky formou opravy do následujícího pracovního dne
	1

	23
	Prezentér
	bezdrátový USB prezentér
možnost ovládání prezentací - vpřed, vzad
laserové ukazovátko
Záruka min. 3 roky oprava výměnou do druhého pracovního dne
	4

	24
	Dataprojektor
	dataprojektor 3LCD, rozlišení XGA, rozlišení minimálně 3000 ANSI lm, kontrast 2000:1, ozvučení učebny aktivní minimálně 2x 14W 
Záruka min. 3roky oprava výměnou do druhého pracovního dne
	4

	25
	Bezdrátový zobrazovací interface HDMI pro projektor
	  Bezdrátový zobrazovací interface HDMI pro dataprojektor
	4

	26
	Stropní držák
	stropní konzole pro dataprojektor, kompatibilní s dodávaným dataprojektorem záruka 3 roky, výměnou do následujícího pracovního dne, 
	4

	27
	Elektrické motorové plátno
	projekční plátno min. 200x200, elektrický pohon
Záruka min. 3 roky oprava výměnou do druhého pracovního dne
	4

	28
	Fotoaparát
	Snímač obrazu - CMOS
Velikost snímače - Full Frame
Rozlišení snímače - 21,1 MPix
Poměr stran - 3:2
Čištění snímače
Citlivost ISO min  100, max 12800
Ohnisková vzdálenost 1,0x
Minimální čas otevření uzávěrky 1/8000
Maximální čas otevření uzávěrky 30s
LCD Displej
Objektiv  70 - 200, 
Záruka min. 3 roky formou výměny do následujícího pracovního dne
	2

	29
	Právní informační software
	- komplexní informační systém pro 16 žáků 
- instalace na serveru v místní síti 
- současný přístup min. 16. uživatelů 
- Legislativa Evropské unie 
- Judikatura Evropské unie 
- Legislativa České republiky 
- Judikatura České republiky - v rozsahu min. 150 000 unikátních judikátů, včetně možnosti řazení judikátů podle citovanosti 
- Advokátní předpisy 
- možnost vyhledávání dokumentů přímo z odborného textu 
- vytváření hypertextových odkazů na konkrétní místa jednotlivých dokumentů
- Texty předpisů dostupné v aktuálním znění s možnosti zobrazení jednotlivých historických znění textu 
- propojení všech předpisů systémově podle vzájemných vztahů 
- min. 2 roky podpora aktualizací
	1

	30
	Grafický software I.
	balík grafického software obsahující:
vektorový grafický software
software na editaci obrázků
nástroj na konverzi souborů bitmapa - vektor
utilitu na zachytávání screenshotů z displeje
knihovnu s min. 1000 obrázků ve vysoké kvalitě, 50 OpenType druhů písem
	16

	31
	Grafický software II.
	balík softwaru obsahující:
bitmapový grafický editor pro tvorbu a úpravy bitmapové grafiky
vektorový grafický editor
software pro prohlížení, vytváření a úpravu se soubory formátu PDF
software určený pro sazbu (desktop publishing)
software pro vývoj webových aplikací, podporující HTML, XHTML, CSS
grafický vektorový program pro tvorbu interaktivních animací, prezentací a her
software k úpravě a tvorbě digitálních obrázků
profesionální software na editaci video souborů
profesionální software pro tvorbu speciálních filmových efektů
	16

	32
	Kancelářský software
	Balík kancelářského softwaru obsahující textový editorem podporující formát .docx, tabulkový kalkulátor podporující formát .xlsx, software na tvorbu a editaci prezentací ve formátu .pptx, program pro vytváření textových nebo grafických poznámek podporující formát .one a emailový klient s podporou kalendáře a obsahující editor poznámek a podporující technologii Active directory, CZ mutace
	29

	33
	Antivirový software – multilicence
	antivirový software pro 28 stanic + 8 serveru a 30 poštovních schránek, 3 roky update
	1

	34
	serverový operační systém podporující systém Active Directory, CZ mutace
	Podpora adresářových služeb kompatibilních s X.509
Adresářová služba musí minimálně obsahovat objekty typu uživatel, skupina, počítač
Autentizace protokoly Kerberos V5, NTLMv2 a NTLM
Centrálně řízené zásady pro uživatele i počítače
Možnost funkcí DNS server, DHCP server, WINS server, TFTP klient
Podpora pro distribuovaný souborový systém s více kořenovými složkami distribuovaného souborového systému
Podpora pro grafické uživatelské rozhraní v angličtině
Možnost provozu min. 4 virtuálních serverů na fyzickém serveru
	5

	35
	Operační systém server - klientské přístupové licence
	klientské přístupové licence
	28

	36
	Relační databázový a analytický systém
	Podpora pro běh na min. 16 jádrech CPU
Podpora zrcadlení databáze
Podpora pro komprimaci záloh databáze
Podpora pro vyhrazené připojení správce databáze
Možnost přístupu min. 5 uživatelů k databázovému serveru
	1

	37
	Relační databázový a analytický systém – klientské přístupové licence
	klientské přístupové licence
	28

	38
	systém pro el. poštu a sdílení zdrojů
	umožňující příjem a odesílání poštovních zpráv, správa kalendáře a kontaktů, sdílení veřejných složek, možnost přístupu do poštovních schránek přes webové rozhraní, přístup k systému pomocí mobilních zařízení a vlastnost datového úložiště
	1

	39
	Systém pro el. poštu a sdílení zdrojů – klientské přístupové licence
	klientské přístupové licence
	30

	40
	Licence pro vzdálený přístup k serveru
	Licence pro vzdálený přístup k serveru
	28

	41
	Software k provozu interaktivní výuky v PC učebně – multilicence
	multilicence pro 40 PC stanic, obsahuje autorský a prezentační nástroj pro tvorbu příprav a úkolů pro žáky, aplikace pro žáky k plnění připravených úkolů, nástroj pro sdílení obrazovek jednotlivých žáků a učitele, nástroj pro hromadné rozesílání souborů žákům a jejich opětovné zaslání zpět učiteli, uživatelské prostředí žáka k ukládání hotových úkolů a prezentací, možnost testování žáků v reálném čase včetně okamžitého vyhodnocení
	1

	42
	Virtualizační software
	Předmětem dodávky virtualizačního softwaru je licence, která kompletně pokryje serverový hardware s následujícími parametry:
- Podpora automatického spuštění virtuálního serveru na jiném fyzickém serveru v případě výpadku fyzického serveru, na kterém virtuální server původně běžel. U kritických aplikací v takovém případě nesmí dojít k výpadku služby (tj. restartu virtuálního serveru).
- Podpora automatického dynamického přesunování virtuálních serverů mezi jednotlivými fyzickými servery za provozu za účelem rozkládání zátěže.
- Rozhraní, které umožní zálohovacímu softwaru třetí strany provádět konzistentní plné, rozdílové zálohy virtuálních strojů bez zbytečného zvyšování režie a zátěže hostitelského systému i virtuálních strojů.
- Komplexní správa virtuální z jedné konzole umožňující integraci s produkty třetích stran
- Hypervisor, nainstalovaný přímo na hardware, umožňující úplnou virtualizaci strojů x86
- Symetrický multiprocessing, který umožní virtuálním serverům využít až 8 virtuálních procesorů současně.
- Podpora operačních systémů kompatibilních a OS používaných u zadavatele (Windows 2000 a novějších a linuxových systémů FreeBSD a  Debian verzí 5 a 6 ve virtuálních strojích).
- Podpora migrace virtuálních strojů za provozu bez výpadku
V ceně musí být softwarové aktualizace a základní podpora v délce trvání na jeden rok
	1

	43
	Zálohovací software pro kompletní virtuální infrastrukturu
	- Licence pro 3fyzicke dvou procesorové servery
- Podpora hostitele OS kompatibilní s vybavením zadavatele (Linux, MS Windows)
- Zálohování bez agenta nainstalovaném na jednotlivých zařízeních
- Integrace do centrálního managementu virtuálního prostředí
- Možnost správy přes webové rozhraní
- Záloha metodou komprese a deduplikace
- Podpora 256bitového šifrování AES
- Podpora ukládání do cloudového uložiště
- Možnost okamžitého spuštění virtuálního stroje ze zálohy na úrovni jednotlivých virtuálních strojů nebo jednotlivých souborů
- Možnost obnovy databáze poštovního serveru na úrovní jednotlivých mailboxů
- Neomezený počet migrací z fyzického do virtuálního prostředí
Technická podpora 24x7
	1

	44
	Monitorovací software
	Software na monitoring dostupnosti všech služeb na serverech, datového toku různých částí počítačové sítě a jejich uzlů
- Správa bez instalace agenta na jednotlivé monitorované zařízení
- Technická podpora 24x7
- Vlastnost automatického prohledání sítě a automatického nastavení všech zvolených typů monitorovaných zařízení
- Možnost monitorování všech zařízení využívající TCP/IP protokol 
- možnost reportování využití systémových prostředků, chyb
- možnost přehledného monitoringu pomocí mobilních zařízení
	1
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