		Příloha č. 2
Zasněžovací systém Ski areál Hlubočky – II- etapa




Část A – sněhové dělo

Parametry sněhového děla:
 
	Hodnota 
	Splňuje – ANO/NE

	300 ° oscilace         
	

	produkce sněhu až 16,7 l/s
	

	tlak 10 – 60 barů
	

	startovací teplota -1°C Wet Bulb
	

	žádný filtr
	

	dostřik až 80m
	

	regulovatelná délka dostřiku  
	

	dělo včetně kolového podvozku a závěsu na radlici rolby
	

	maximální příkon 28 kW
	





Část B – lyžařský koberec

Parametry koberec:

	Hodnota
	Splňuje – ANO/NE

	Celková délka min 50 
(vratná stanice + trať + poháněcí stanice) 
	

	
Užitečná délka min 50m
	

	Délka jednotlivých prvků:
	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Užitečná šířka pásu: min. 600 mm (celková šířka zařízení min. 650 mm)
	

	Variabilní dopravní rychlost od 0,2 m/s do 0,7 m/s
	

	Frekvenční měnič např. SIEMENS
	

	Motor-převodovka 7,5 kW
	

	Ovládací jednotka v poháněcí stanici s programovatelným dotykovým panelem 
např. SIEMENS, který zobrazuje:
	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	- Provozní stav pásu: aktuální stav
	

	- Poruchová hlášení
	

	- Kontrolní test překročení rychlosti
	

	- Kontrolní test neproklouzávání vratného kotouče
	

	- Stav všech zabezpečovacích prvků
	

	- Okamžitá rychlost
	

	- Teplota motoru
	

	- Proud spotřebovaný motorem
	

	- Regulace rychlosti
	

	- Počet cestujících
	

	- Počet provozních hodin
	

	- Volba jazyka (IT- DE- EN - CZ) 
	








Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:



………………………………............ ……….. ……..…...………………………………………….



………………………………………………… ……………………………………………………….



V………….………………………dne……………………….…. Podpis 

