		Příloha č. 2
Zasněžovací systém Ski areál Hlubočky – II. etapa




Část A – sněhové dělo

Parametry sněhového děla:
 
	Hodnota 
	Splňuje – ANO/NE

	nejméně 300 ° oscilace  
	

	produkce sněhu až 16,7 l / s (případně může být i více)
	

	tlak nejméně v rozsahu 10 – 60 barů
	

	startovací teplota -1°C Wet Bulb (mokrá teplota)
	

	Žádný filtr
	

	dostřik až 80m
	

	regulovatelná délka dostřiku  
	

	dělo včetně kolového podvozku a závěsu na radlici rolby
	

	maximální příkon 28 kW
	

	Maximální celková hmotnost do 850 kg
	

	Modelová řada 2013 – 2014
	


Pozn. nabízené zařízení musí splňovat požadované minimální či maximální parametry, tzn. např. dostřik 90 m se považuje za splnění parametru. 



Část B – lyžařský koberec

Parametry koberec:

	Hodnota
	Splňuje – ANO/NE

	Celková délka min 50 m
(vratná stanice + trať + poháněcí stanice) 
	

	Užitečná šířka pásu: min. 600 mm (celková šířka zařízení min. 650 mm)
	

	Variabilní dopravní rychlost nejméně v rozmezí od 0,2 m/s do 0,7 m/s
	

	Frekvenční měnič, např. SIEMENS
	

	Motor - převodovka nejméně 7,5 kW
	

	Ovládací jednotka v poháněcí stanici s programovatelným dotykovým panelem, 
např. SIEMENS, který zobrazuje:
	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	- Provozní stav pásu: aktuální stav
	

	- Poruchová hlášení
	

	- Stav všech zabezpečovacích prvků
	

	- Okamžitá rychlost
	

	- Regulace rychlosti
	

	- Automatický rotační kartáč čištění 
	

	- Automatické odtávání sněhu 
	

	- Boční krytí pásu
	

	- Počet cestujících
	

	- Počet provozních hodin
	

	- Volba jazyka (CZ) 
	


Pozn. nabízené zařízení musí splňovat požadované minimální či maximální parametry, viz. popis u sněžného děla. 


Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:



………………………………............ ……….. ……..…...………………………………………….





V………….………………………dne……………………….…. Podpis 

