                                                                                                           




                                                                                                           


Příloha č. 2


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	1. ZAKÁZKA

	Název:
	Lesnická technika pro společnost Obecní lesy Lipová - lázně, s.r.o.



	2. ZADAVATEL

	Název:
	Obecní lesy Lipová - lázně, s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání:
	LIPOVÁ-LÁZNĚ 396, 790 61 LIPOVÁ-LÁZNĚ

	IČ:
	25872150

	DIČ:
	Obecní lesy Lipová - lázně, s.r.o.

	ZAKÁZKA Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
	ALNIO Group s.r.o.
Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Česká republika
IČ: 293 05 497, DIČ: CZ29305497
www.alnio.cz KA



	3. ÚČASTNÍK

	Název:
	

	Sídlo / místo podnikání:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	Tel.:
	

	E-mail:
	










Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.
UPOZORNĚNÍ:
Zadavatel upozorňuje, že čelní rampovač musí být kompatibilní s nabízeným modelem traktoru.
Návod k vyplnění:
1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci a to ve všech řádcích. 
2. Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW). 
3. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit. 
4. V řádcích, kde je uvedena požadovaná hodnota „ANO“, uveďte ANO či NE podle skutečnosti.
	4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

	TRAKTOR

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	MOTOR

	Jmenovitý výkon motoru
	Min. 100 – max. 150 kW
	… kW

	Účastník je povinen uvést JMENOVITÝ VÝKON motoru z důvodu kategorizace traktorů poskytovatelem dotace právě podle tohoto technického parametru. 
Pokud je jmenovitý výkon nižší než maximální výkon motoru uváděný do technického průkazu/osvědčení traktoru (zpravidla položka 14), žadatel jej prokazuje z prohlášení o shodě typu COC list (zpravidla položka 6.3.2.1.2 Deklarovaný jmenovitý netto výkon), případně štítkem vozidla.

	Počet válců 
	Min. 4 ks
	… ks

	Obsah motoru
	Min. 4,5 l
	… l

	Selektivní katalytická redukce s použitím kapaliny AdBlue
	ANO
	ANO/NE

	Emisní norma min. STAGE IV
	ANO
	ANO/NE

	Palivová nádrž
	Min. 180 l
	… l

	Nádrž AdBlue
	Min. 15 l
	… l

	PŘEVODOVKA, NÁPRAVY

	Počet převodových stupňů vpřed
	Min. 24 st. vpřed
	… st. vpřed

	Počet převodových stupňů vzad
	Min. 24 st. vzad
	… st. vzad

	Automatika řazení rychlostních stupňů pod zatížením
	ANO
	ANO/NE

	Křížová páka pro ovládání čelní hydrauliky 
a čelního rampovače
	ANO
	ANO/NE

	Zadní náprava na přírubách
	ANO
	ANO/NE

	Olejem chlazená vícelamelová spojka
	ANO
	ANO/NE

	Elektrohydrulicky ovládaný uzávěr diferenciálu zadní nápravy
	ANO
	ANO/NE

	HYDRAULIKA A ZÁVĚSY

	Počet zadních hydraulických okruhů
	Min. 3 ks
	… ks

	Počet hydraulických okruhů k čelnímu tříbodovému závěsu s možností ovládání křížovou pákou z kabiny traktoru
	Min. 2 ks
	… ks

	Čerpadlo hydrauliky s průtokem 
	Min. 80 l/min.
	… l/min.

	Zadní tříbodový závěs 
- kategorie min. IIIN s háky
	ANO
	ANO/NE

	Výškově stavitelný závěs pro přívěsy 
min. 4 polohový s čepem min. 30 mm
	ANO
	ANO/NE

	Stabilizátory ramen zadního tříbodového závěsu na obou stranách
	ANO
	ANO/NE

	Vzduchové brzdy 1 a 2 okruhové
	ANO
	ANO/NE

	Zadní vývodový hřídel – min. tří rychlostní
	ANO
	ANO/NE

	KABINA

	Klimatizace
	ANO
	ANO/NE

	Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) a ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) vyhovujícím požadavkům ISO 8083 a 8084. Podrobně viz. čestné prohlášení, 
které je součástí zadávacích podmínek.
	ANO
	ANO/NE

	Vzduchem odpružená sedačka řidiče se systémem bočního tlumení a automatickým nastavením dle hmotnosti
	ANO
	ANO/NE

	Sedačka spolujezdce
	ANO
	ANO/NE

	Pracovní světlomety ve střeše kabiny 
	Min. 4 vpředu a min. 4 vzadu
	… vpředu a … vzadu

	Stavitelná zrcátka dvoudílná
	ANO
	ANO/NE

	Rádio
	ANO
	ANO/NE

	Vypínač baterie
	ANO
	ANO/NE

	Kapacita baterie
	Min. 170 Ah
	… Ah

	Alternátor
	Min. 200 A
	… A

	Maják
	ANO
	ANO/NE

	PNEUMATIKY, BLATNÍKY

	Lesní pneumatiky
	ANO
	ANO/NE

	Přední otočné blatníky
	ANO
	ANO/NE

	Závaží do zadních kol
	Min. 550 kg
	… kg

	ČELNÍ RAMPOVAČ

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Plná kompatibilita s nabízeným traktorem
	ANO
	ANO/NE

	Rampovací radlice s přidržovačem
	ANO
	ANO/NE

	Konzole čelních ramen na traktoru
	ANO
	ANO/NE

	Snadné odpojení ramen od traktoru bez použití nářadí
	ANO
	ANO/NE

	Multispojka pro hydrauliku a elektriku
	ANO
	ANO/NE

	Mechanický paralelogram
	ANO
	ANO/NE

	Max. zdvihací výška v oku výložníku 
	Min. 4 m
	… kg

	Zdvihací síla v max. výšce
	Min. 2 t
	… t

	Euro upínání nářadí
	ANO
	ANO/NE

	Odpružení výložníku s možností vypínání
	ANO
	ANO/NE


Upozornění:
Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil, ve výše uvedené tabulce jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat prokázání splnění zde stanovených technických podmínek, které jsou závazné a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek. 
DŮLEŽITÉ
V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti v poptávkovém řízení. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.

	5. OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis (razítko):
	

	Datum:
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