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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3
Zadavatel

Název: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.
Sídlem: Jaselská 832, 753 01 Hranice
IČO: 25375300
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY“
Č. projektu: 5.2.SS02/427

Název projektu: Vzdělávací středisko Hranice

Vážení, 

dovolujeme si Vám zaslat dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám předmětného zadávacího řízení.

Otázka č. 1: 
Vážený pane magistře, 

obracím se na Vás s žádostí o doplňující informace pro výběrové řízení s názvem SOUHRNNÁ ZAKÁZKA NA DODÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.

- u položky č. 10 a 24 (projektor) požadujete 3LCD technologii. Tuto technologii splní pouze jeden výrobce, jde o diskriminační požadavek.  

Prosíme vás tímto o úpravu poptávaných parametrů.

Odpověď:

Děkujeme za Váš podnět. Po prozkoumání vašeho tvrzení shledáváme Váš požadavek za oprávněný. Zadavatel nadále bude požadovat LCD technologii, nikoli 3LCD technologii.

Otázka č. 2: 
Zadavatel požaduje Interní duální modul pro SD kartu s dílčí kapacitou 2GB. Tento požadavek v zadávací dokumetaci směřuje přímo k produktům jednoho výrobce. Žádáme tedy o jeho vyškrtnutí a nahrazením iterní slot pro osazení zařízení ze, kterého bude možné boot hypervizoru (USB, nebo SD karta).
Zadavatel požaduje rozšiřitelnost o 1 x PCIe x16 a 6 x PCIe x8. Dle zákona o veřejných zakázkách tento parametr, rovněž diskriminuje většinu výrobců dostupných na českém trhu. Prosíme tedy o jeho úpravu na 1 x PCIe x16 a 4 x PCIe x8, který umožní účast více výrobcům a tím pádem transparentní a hospodárné výběrové řízení, které by trváním na těchto požadavcích nebylo umožněno

Zadavatel požaduje projektor s technologií 3LCD, tento parametr také diskriminuje většinu výrobců dostupných na českém trhu. Prosíme o úpravu požadavků. 


Odpověď: 
Děkujeme za Vaše podněty. Po jejich prozkoumání konstatujeme, že z naší strany došlo k pochybení při specifikaci našich požadavkům předmětu plnění.

Interní duální modul pro SD kartu s dílčí kapacitou 2GB zadavatel nadále již nepožaduje. 

Zadavatel nadále požaduje rozšiřitelnost u serveru (položka č. 3) 1 x PCIe x16 a 4 x PCIe x8.

Zadavatel nadále nepožaduje technologii 3LCD u projektorů, postačí LCD.

Upravenou technickou dokumentaci (přílohu č. 2) přikládáme k této dodatečné informaci a vkládáme na profil zadavatele. 
V Hranici dne 20. 06. 2013
............................................................
                  Mgr. Petr Flajšar
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